**Правила пожарной безопасности при заготовке сена**

Сено - предоставляет собой опасный в пожарном отношении корм.

Пожары на объектах сельскохозяйственного назначения возникают из-за:

- неосторожного обращения с огнем;

- нарушения технологического процесса производства;

- неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства (в т.ч. от нарушения установленных правил заправки топливом техники);

- поджог.

Основные правила пожарной безопасности при заготовке сена:

- техника, должна быть оборудована искрогасителями и первичными средствами пожаротушения;

- территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора;

- территория сеноскладирования должна быть обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водных источников;

- складирование сена на крышах сараев и вблизи жилых строений не допускается;

- при перевозке сена на транспорте необходимо выбирать наиболее безопасный маршрут движения;

- не допускаяется перевозка сена в местах следования низко висящих  электролиний;

- скирды, навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров до дорог и не менее 50 метров – до зданий, сооружений и строений;

- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами должны быть не менее 20 метров.

Помните, что **пожар** **легче** **предупредить**, **чем** **потушить** - это значит быть осторожным в обращении с огнем и всегда выполнять требования пожарной безопасности.

**В случае возникновения пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 101, 112.**